N3 Türbin devir sensörü
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
Bağlantı şeması Test basamakları S1 fiş bağlantısını açın. 1 no.lı kablonun 28 ve 46 no.lı kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 800-1400 Ω. Eğer R = Raranan ise, 4'ten devam. S3'ü açın. Kablo demetinin G ve H jak kontakları veya ölçüm kablosunun N3 kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = 800-1400 Ω. S1 fiş bağlantısı açıkken, 28 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 46 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S3 fiş bağlantısı açıkken, G kontağı ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. H kontağı ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S5'i açın. Her bir kontak ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)