Žádná komunikace s řídicí jednotkou
|  | Schéma zapojení
|  | Hardwarové příčiny
|  | Softwarové příčiny
|  | Optimalizace diagnostického systému - optimalizace hardwaru
Schéma zapojení Hardwarové příčiny A. Je propojení mezi řídicí jednotkou a PC v pořádku? Pin 1: +24V (+UZ) Pin 2: Zem (-UB) Pin 8: Vedení K Pin 10: Vedení L B. Je úroveň napětí ve vozidle v pořádku? Váš elektrický systém možná nemá potřebnou úroveň napětí ( >20 V). C. Zvolili jste správné výstupní rozhraní na PC? Většina PC a některé laptopy mají dvě sériová rozhraní. Přesvědčete se, jestli s měničem úrovně pracujete na správném rozhraní COM1. Pokud by to nebylo možné, můžete použít i druhé sériové rozhraní COM2. V tomto případě změnte v Setupu nastavení rozhraní z COM1 na COM2. Diagnostický program pak bude nadále používat druhé sériové rozhraní vašeho počítače. K dispozici jsou všechna aktivní sériová rozhraní operačního systému. D. Poklesy napětí v elektrickém systému Vašeho vozidla? Akcemi, jako je např. spouštění motoru, může v systému palubního napětí Vašeho vozidla docházet k poklesům napětí, které mohou natolik rušit komunikaci, že diagnostický program nebude schopen udržet spojení s řídicí jednotkou. Softwarové příčiny Vymazali jste programové soubory diagnostického softwaru? Nainstalujte znovu software. Optimalizace diagnostického systému - optimalizace hardwaru A. M akumultor Vaeho notebooku přli mal vkon? Použijte při prci s notebookem pokud možno nov, na 100 % nabit akumultor. Stav nabjen akumultoru by vak měl bt minimlně 50 %. Stav nabit můžete zkontrolovat např. pomoc ikony energie v litě Task (kolů) ve Windows. Komunikace mezi počtačem a řdic jednotkou by měla probhat jen při zcela sprvnm stavu nabit akumultoru. Přpadně je vkonov charakteristika Vaeho akumultoru chybnm použvnm trvale naruena. Informujte se u Vaeho specializovanho prodejce PC na konkrtn pči o akumultor. B. Požadavky na PC Procesor Intel Pentium / AMD od 300 Mhz 128 MB operačn paměť (RAM) Grafick karta min. 65536 barev Rozlien min. 800x600 obrazovch bodů Mechanika CD-ROM Windows 2000 nebo Windows XP Sriov rozhran
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)