Назначение контактов со стороны ГМП
|  | Обзор контактов со стороны ГМП
|  | Общее
|  | Конфигурируемые входы (F)
|  | Инвертированная функция (i)
|  | Назначение контактов E200 - сторона ГМП
Обзор контактов со стороны ГМП Общее На рисунке показано назначение контактов БЭУ со стороны ГМП. Назначение контакта показывается справа от [красного] номера контакта. Рядом находится функциональное назначение этого контакта. Конфигурируемые входы (F) Конфигурируемые входы позволяют выбрать их функцию через набор данных, т. е. набор данных определяет какая функция активирована на данном контакте. Инвертированная функция (i) Блок управления имеет входы для заземляющих выключателей (ELxx), а также для выключателей +24В (EHxx). При заземляющим выключателе сигнал обычно активен, когда присутствует заземляющий сигнал и неактивен, когда вход открыт. Это может быть определено в наборе данных БЭУ. Это действие может быть инвертировано при помощи настроек в наборе данных. Назначение контактов E200 - сторона ГМП В пункте меню А "Чтение идентификационных данных и назначения контактов" показывается назначение контактов со стороны автобуса и ГМП как определено в наборе данных.
Сигнал | Контакт | Пояснения
-UB | 48 | Заземление
52 | Заземление
53 | Заземление
LGIO2 | 24 | Подсоединение датчика нагрузки: PWM или сигнал напряжения / USA: поплавковый датчик уровня масла терминал А для J1587
LGIO3 | 5 | Подсоединение датчика нагрузки: PWM или заземление / USA: сигнал выходных оборотов
LGIO4 | 41 | Подсоединение датчика нагрузки: PWM или напряжение питания терминал B для J1587
EK | 19 | Выход катушки электромагнита входного сцепления
DK | 37 | Выход катушки электромагнита промежуточного сцепления
SK | 18 | Выход катушки электромагнита сцепления повышающей передачи
PB | 2 | Выход катушки электромагнита насосного тормоза
RBK | 21 | Выход катушки электромагнита тормоза заднего хода, малый поршень
( .3)WP | 3 | Выход катушки электромагнита давления гидротрансформатора для ГМП DIWA.3
WR | 35 | Выход катушки электромагнита управления давлением в гидротрансформаторе
RBG | 17 | Выход катушки электромагнита тормоза заднего хода, большой поршень
EKM | 15 | Измерительная катушка входного сцепления
DKM | 51 | Измерительная катушка промежуточного сцепления
SKM | 33 | Измерительная катушка сцепления повышающей передачи
PBM | 14 | Измерительная катушка насосного тормоза
RBKM | 13 | Измерительная катушка тормоза заднего хода, малый поршень
( .3E)WP | 1 | Выход катушки электромагнита давления гидротрансформатора для ГМП DIWA.3Е
TS+ | 8 | (+)-вход для температурного датчика
TS- | 44 | (-)-вход для температурного датчика
N1A | 11 | Вход для индуктивного датчика измерения входных оборотов
N1B | 47 | Вход для индуктивного датчика измерения входных оборотов
N2A | 29 | Вход для индуктивного датчика измерения выходных оборотов
N2B | 10 | Вход для индуктивного датчика измерения выходных оборотов
N3A | 46 | Вход для индуктивного датчика измерения оборотов турбинного механизма
N3B | 28 | Вход для индуктивного датчика измерения оборотов турбинного механизма
SENSE | 31 | Опорный потенциал (заземление) для измерительных катушек
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)