Sem comunicação com a unidade de controle
|  | Plano de conexões
|  | Causas do hardware
|  | Causas do software
|  | Otimização do sistema de diagnóstico - otimização do hardware
Plano de conexões Causas do hardware A. A ligação dos cabos entre a unidade de controle e o computador está em ordem? Pino 1: +24V (+UZ) Pino 2: Terra (-UB) Pino 8: Linha K Pino 10: Linha L B. O nível de voltagem no veículo está em ordem? Eventualmente o seu sistema elétrico não possui o nível de voltagem necessário ( > 20V). C. Você selecionou a saída de interface correta no computador? A maioria dos computadores e alguns laptops possuem duas interfaces seriais. Certifique-se de que o conversor de nível esteja operando na interface correta COM1. Caso isto não seja possível, você também pode utilizar a segunda interface serial COM2. Altere neste caso a configuração da interface no Setup de COM1 para COM2. No futuro, o programa de diagnóstico irá então usar a segunda interface serial de seu computador. Todas as interfaces seriais ativas do sistema de operação estão à disposição. D. Quedas de voltagem no sistema elétrico do seu veículo? Através de ações, como por exemplo arrancar o motor, podem ocorrer quedas de voltagem no sistema elétrico do seu veículo que podem eventualmente perturbar a comunicação de tal modo que o programa de diagnóstico não tem mais condições de manter a ligação com a unidade de controle. Causas do software Você apagou arquivos do programa do software de diagnóstico? Reinstale o software. Otimização do sistema de diagnóstico - otimização do hardware A. A bateria recarregável do seu notebook tem capacidade insuficiente? Quando estiver trabalhando com um notebook use de preferência uma bateria recarregável nova, 100 % carregada. No entanto, a bateria recarregável usada deve estar carregada no mínimo 50 %. O nível de carregamento da sua bateria recarregável pode ser controlado por exemplo através do ícone energia na barra de tarefas no Windows. A comunicação entre o computador e a unidade de controle deve ser realizada somente se o nível de carregamento da bateria recarregável estiver correto. É possível que o permanente uso incorreto da bateria recarregável tenha afetado as características utilitárias da mesma. Entre em contato com o seu fornecedor do computador para obter informações referentes aos cuidados adequados no uso de baterias recarregáveis. B. Requisitos do computador Intel Pentium Processor / AMD a partir de 300 Mhz 128 MB de memória (RAM) Placa gráfica mín. 65536 cores Resolução mín. 800x600 pixels Drive CD-ROM Windows 2000 ou Windows XP Interface serial
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)