Gerilim, Sıcaklık ve Devir Sensörleri
|  | Tasvir
Tasvir
| Gerilim ve sensörler
Araç Geriliminin Kontrolü Bu işlev şanzıman kumanda biriminin ölçtüğü araç besleme gerilimini gösterir. Sefer sırasında, yani ileri veya geri vites takılıyken, gerilim alt sınırı devamlı olarak denetlenir. Bu değer devamlı olarak 18,5 V'un altına düşüyorsa, bir hata kaydı yapılır ve minimum gerilim değeri gösterilir. Gerilimin 18,5 V'un altında kalmamasını sağlayınız. Şanzıman Sıcaklığının Kontrolü Şanzıman kumanda birimi sıcaklık sensörünün yağ karterinde ölçtüğü şanzıman yağı sıcaklığını devamlı olarak denetler. Maksimum sıcaklıklar gerek halihazırdaki sefere, gerek bütün sefer çevrimlerine ilişkin olarak gösterilir. Ancak ölçülen sıcaklık değeri veri kaydında tesbit edilmiş bulunan sıcaklık sınırının üstüne çıktığında, bütün sefer çevrimlerine ilişkin sıcaklık güncellenir. Güncel sefer çevrimine ilişkin maksimum değer devamlı gösterilir. Devir Sensörlerinin Kontrolü Burada devir sayısı sensörlerinin güncel statüsü gösterilir. Bir hata ortaya çıktıktan sonra, kumanda birimi boş vites konumunun sağlanmasından hemen sonra, hatayı düzeltmeye çalışır.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)