Senzor teploty
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
Schéma zapojení Zkušební kroky
Teplota oleje | RSoll
0 [℃] | cca 810 [Ω]
20 [℃] | cca 950 [Ω]
70 [℃] | cca 1360 [Ω]
90 [℃] | cca 1550 [Ω]
120 [℃] | cca 1860 [Ω]
Rozpojit konektor S1. Změřit odpor mezi zdířkovými kontakty 8 a 44 kabelu 1. Rpožad. = viz tabulku nahoře. Je-li R = RSoll, pokračujte bodem 5. Rozpojit S3. Zkontrolovat odpor mezi kolíkovými kontakty A a Z kabelového svazku nebo kontakty N1 měřicího kabelu. Rpožad. = viz tabulku nahoře. Sejmout víko řízení. Rozpojit S4. Změřit odpor mezi zdířkovými kontakty 3 a 1 přípojky pro senzor teploty oleje. Sejmout olejovou vanu. Rozpojit S5. U paměti TB: Změřit odpor mezi kolíkovými kontakty senzoru teploty oleje. Rpožad. = viz tabulku nahoře. U rozpojeného konektoru S1 zkontrolovat odpor mezi kontaktem 8 a kostrou vozidla. Rpožad = ∞ Ω. Zkontrolovat odpor mezi kontaktem 44 a kostrou vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. U rozpojeného konektoru S3 zkontrolovat odpor mezi kontaktem A a kostrou. RSpožad. ∞ Ω. Zkontrolovat odpor mezi kontaktem Z a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω. U rozpojeného konektoru S4 zkontrolovat odpor mezi kontaktem 1 a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω. U rozpojeného konektoru S5 zkontrolovat odpor mezi každým kontaktem a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)