Блок управления двигателем - CAN SAE J1939
|  | Схема соединения
|  | Проверка
Схема соединения Проверка Отсоедините разъёмы S2 и S3. Измерьте сопротивление между: контактом 17 и контактом A (CAN-H) контактом 37 и контактом B (CAN-L) контактом 36 и контактом C (CAN-M) . Rнoм = 0 Ω. S2: Проверьте сопротивление контактов 17, 36 и 37 (кабель 2) на корпус автобуса. Rном = ∞ Ω.
|  | Тест блока управления двигателем - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)