N2 速度传感器输出
|  | 接线图
|  | 测试步骤
|  | 重要注释
接线图 测试步骤 打开插头连接端S1。测量电缆1插塞接点10和29之间的电压。 R额定= 800-1400 欧姆。 如果R = R额定，继续4。 打开S3 。测量电缆束接触点E和F之间或N2电缆接触点的电阻。R额定 = 800-1400 欧姆。 变速器输出:拿开电感传感器N2上的盖子。打开S5。测量电感传感器N2接触点之间的电阻。R额定 = 800-1400 欧姆。 检查已打开的S1接头端接点10和车辆地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接点 29 和车辆地之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S3接头端接触点E和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接触点F和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S5接头端的每个接触点和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 重要注释 如果在检查时没有找到目前存在的错误，请再检查一次变速箱内到传感器的连接电缆。 这种情况下错误大都不出在传感器而出在引线!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)