dW Relé brzdy měniče
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Upozornění: volně přidělitelný signál
Schéma zapojení Zkušební kroky Vyměnit relé dW za nové nebo po demontáži relé změřit odpor přímo mezi kontakty vinutí 85 a 86. Rpožad. = 285-310 Ω. Rozpojit konektor S2. U následujících kroků vytvořit kontakt zkušebního hrotu měřiče elektrického odporu s kostrou vozidla. Změřit odpor u příslušného kontaktu kabelu 2. Rpožad. = 285-310 Ω. Když je R = Rpožad., pokračovat u 4. Paticový spoj S3: Změřit odpor u přívodního vedení na začátek vinutí relé dW (kolíkový kontakt 86). Rpožad. = 285-310 Ω. S3: Změřit odpor u přívodního vedení na konec vinutí relé dW (kolíkový kontakt 85) a zemnicí bod M. Rpožad. = 0 Ω. Upozornění: volně přidělitelný signál Přiřazení k přípojce řídicí jednotky převodovky se provádí v datové sadě a je pro každé vozidlo specifické.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)