TOEL lampă de avertizare temperatură ulei
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Observaţie: semnal variabil
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Dacă s-a ars, schimbaţi lampa de avertizare temperatură ulei transmisie. Desfaceţi conectorul S2. Verificaţi rezistenţa dintre contactul corespunzător (cablul 2) şi masă. Cu bec: Rnom = cca. 160 Ω. Fără bec: Rnom = ∞ Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre contactul corespunzător şi cablul de legătură al lămpii de avertizare temperatură ulei transmisie. Rnom = 0 Ω. Verificaţi rezistenţa dintre cablul - al lămpii de avertizare şi masă. Rnom = 0 Ω. Observaţie: semnal variabil Alocarea acestuia la unul din contactele blocului electronic de control al cutiei de viteze se programează în setul de date şi este specifică fiecărui vehicul.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)