Sensor de temperatura
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
Esquema de conexión Pasos de prueba
Temperatura de aceite | RNom
0 [℃] | aprox. 810 [Ω]
20 [℃] | aprox. 950 [Ω]
70 [℃] | aprox. 1360 [Ω]
90 [℃] | aprox. 1550 [Ω]
120 [℃] | aprox. 1860 [Ω]
Abrir conexión de enchufe S1. Medir la resistencia entre los contactos de terminal 8 y 44 de cable 1. RNom = ver tabla arriba. Si R = RNom, continuar en 5. Abrir S3. Comprobar la resistencia entre los contactos a y Z del arnés de cables o los contactos N1 del cable de medición. RNom = ver tabla anterior. Retirar la cubierta de la unidad de control. Abrir S4. Medir la resistencia entre los pines de terminal 3 y 1 del conector del sensor de temperatura de aceite. Retirar el cárter de aceite. Abrir S5. En acumulador TB: Medir la resistencia entre los contactos de clavijas del sensor de temperatura de aceite. RNom = ver tabla anterior. En la conexión de abierta S1, comprobar la resistencia entre el contacto 8 y la masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Comprobar la resistencia entre el pin 44 y la masa al vehículo. RNom = ∞ Ω. En la conexión de enchufes abierta S3, comprobar la resistencia entre el contacto a y la masa. RNom = ∞ Ω. Comprobar la resistencia entre el pin Z y masa. RNom = ∞ Ω. En la conexión de enchufe abierta S4, comprobar la resistencia entre el contacto 1 y la masa. RNom= ∞ Ω. En el conector abierto S5, comprobar la resistencia entre cada contacto y la masa. RNom = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)