Pas de communication avec l'unité de commande
|  | Schéma de raccordement
|  | Chutes causées par le matériel
|  | Chutes causées par le logiciel
|  | Optimisation du système de diagnostic - optimisation du PC
Schéma de raccordement Chutes causées par le matériel A. Est-ce que le câblage entre l'unité de commande et le PC est en ordre ? Broche 1 : +24V (+UZ) Broche 2 : masse (-UB) Broche 8 : ligne K Broche 10 : ligne L B. Est-ce que le niveau de tension du véhicule est en ordre ? Il est possible que votre système électrique n'ait pas de tension suffisante (> 20 V). C. Avez-vous sélectionné l'interface correcte du PC ? La plupart des PC et quelques ordinateurs portatifs disposent de deux interfaces série. Veillez à ce que le raccord d'opération du convertisseur soit connecté à l'interface COM1. Si cela n'est pas possible, vous pouvez aussi utiliser la deuxième interface série COM2. Dans ce cas, changez dans la configuration l'interface COM1 en COM2. Le programme de diagnositic utilise dès maintenant la deuxième interface série de votre ordinateur. Toutes les interfaces série actives du système d'exploitation sont disponibles. D. Est-ce qu'il y a des chutes de tension dans le système électrique de votre véhicule ? Certaines actions, telles que le démarrage du moteur, peuvent produire des chutes de tension du système électrique de votre véhicule. Cela peut perturber la communication à tel point que le programme de diagnostic est incapable de maintenir sa connexion avec l'unité de commande. Chutes causées par le logiciel Avez -vous effacé des fichiers de programmes du logiciel de diagnostic ? Veuillez réinstaller le logiciel. Optimisation du système de diagnostic - optimisation du PC A. Est-ce que la batterie rechargeable de votre ordinateur portatif manque de courant ? Lorsque vous travaillez avec un ordinateur portatif, utilisez, si possible, une batterie chargée à pleine capacité. La batterie rechargeable devrait au moins être chargée à moitié. Vous pouvez vérifier l'état de charge en cliquant sur l'icône du niveau de la batterie dans la barre de tâches de Windows. La communication entre l'ordinateur et l'unité de commande exige que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Il se peut qu'une utilisation incorrecte de votre batterie rechargeable ait réduit sa performance de manière permanente. Contactez le vendeur de votre PC pour des informations sur l'entretien correct des batteries. B. Spécifications du PC Intel Pentium Processeur / AMD à partir de 300 Mhz 128 MB Mémoire RAM Carte graphique affichant 65536 couleurs au minimum Résolution min. de 800x600 pixels Lecteur CD-ROM Windows 2000 ou Windows XP Interface série
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)