Suministro de alimentación
|  | Fallo en la alimentación de corriente
Fallo en la alimentación de corriente Puede verificar el voltaje del vehículo por medio de la función de diagnóstico J. Esta función muestra el voltaje de alimentación en el vehículo medida por la unidad de control de la caja de cambios. En el modo de conducción, es decir, con una marcha metida, se verifica continuamente el límite inferior de voltaje. Si el valor cae por debajo de 18,5 V de forma permanente se producirá una entrada en la memoria intermedia de errores y se indicará un valor mínimo de voltaje. Asegúrese que el voltaje no sea inferior a 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)