Pedala de acceleraţie - VDO, continuu
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S2. Măsuraţi rezistenţa între contactele date în tabelul de mai jos. Dacă la toate măsurările R = Rnom, continuaţi cu 3.
Poziţie pedală acceleraţie | Măsurare între contact 5 (-LG) şi: | Rnom [Ω] | Măsurare între contact 5 (-LG) şi: | Rnom [Ω]
Sarcină 0 | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Sarcină max. | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Desfaceţi conectorul S3. Acţionaţi pedala de acceleraţie conform tabelului şi măsuraţi rezistenţa între contactele menţionate.
Poziţie pedală acceleraţie | Măsurare între contact 3 (-LG) şi: | Rnom [Ω] | Măsurare între contact 3 (-LG) şi: | Rnom [Ω]
Sarcină 0 | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Sarcină max. | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Verificaţi rezistenţa dintre contactele 5, 24 şi 41 şi masă. Rnom = ∞ Ω. Desfaceţi conectorul S3. Verificaţi rezistenţa dintre contactele 1-3 şi masă. Rnom = ∞ Ω.
|  | Test bloc control motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)