Napájení napětím
|  | Chyba v napájecím napětím
Chyba v napájecím napětím Kontrola napětí vozidla se může provést diagnostickou funkcí J. Tato funkce ukazuje napájecí napětí vozidla měřené řídicí jednotkou převodovky. Během jízdy, tzn. při zařazeném rychlostním stupni dopředu nebo dozadu, se stále kontroluje dolní mez napětí. Když hodnota trvale klesá pod 18.5 V, zaznamená se chyba a zobrazí se minimální hodnota napětí. Zajistěte, aby napětí nebylo pod 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)