Émbolos RBK y RBG
|  | Descripción
|  | Posibles causas
|  | Corrección del fallo
Descripción Con ayuda del test de plausibilidad pudo ser determinado que el émbolo RBK o el émbolo RBG (RBK = freno de marcha atrás pequeño, RBG = freno de marcha atrás grande) está bloqueado mecánicamente. Posibles causas Aceite con impurezas que impiden o limitan un movimiento libre del émbolo. Corrección del fallo Reparación según el documento "Instrucciones de reparación DIWA.3E". Comprobar posibles bloqueos mecánicos del émbolo y bloque de mando, retirar cuerpos extraños y montar las piezas de vuelta una vez limpias. En conducción, comprobar el buen funcionamiento.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)