Yazılım
|  | Tasvir
|  | Ilgili Konular
Tasvir Kumanda izin verilmeyen bir durum tespit edip hata belleğine buna uyan bir hata numarası kaydetti. Bu mesaj çoğunlukla, bir veri kaydının veya yazılımın yüklenmesiyle ilintilidir. Herhalde kumanda biriminize birbiriyle uyumlu olmayan bir veri kaydı ve/veya bir yazılım yüklediniz. Aşağıdaki hata türleri ayırt edilmektedir:
Hata türü | Hatanın Giderilişi
Yüklenen veri kaydı bu yazılım sürümü için fazla kısa. | Yeni veri kaydı yükleyin.
EEPROM'dan RAM'a veri kaydı kopyalama işlemi başarılı değil. | Kumandayı değiştirin.
EEPROM'da geçerli uyarlama verileri yok. | Kumandayı değiştirin.
Veri kaydının dijital giriş ve çıkışlar atanım tablosunda hata. | Yeni veri kaydı yükleyin.
Sistem interrupt süresi 10 ms'den uzun. Bu hata sık sık ortaya çıkıyorsa, lütfen VOITH müşteri servisine haber verin. | Hata belleğini silin.
Güvenlik bilgisayarının 2. vites indirme yolu testi başarısız. | dS rölesini kontrol edin! Teşhis işlevlerinden G'de (manyetik valflerin ve rölelerin testi) dS rölesince kumanda edilen gerilim MV besleme gerilimi olarak gösteriliyor.
AD konversiyon veya PEC transfer hatası. | VOITH müşteri servisine haber verin.
digital_in()'de dahilî SW hatası.
digital_out()'ta dahilî SW hatası.
Veri kaydı kontrol toplamı yanlış. | Yeni veri kaydı yükleyin.
EEPROM kontrol toplamı yanlış. | Yeni yazılım yükleyin.
EEPROM'da geçerli veri kaydı yok. Veri kaydı tam olarak yüklenmedi. | Yeni veri kaydı yükleyin.
Manyetik valf besleme gerilimi yok (dS rölesi arızalı) veya başlatma evresinde ana bilgisayarla güvenlik bilgisayarı arasında iletişim arızalı. | dS rölesini kontrol edin.
Kumanda biriminun uyumu yapılmamış. Bunun için manyetik valf basınç değerleri yanlış. | Şanzıman kumanda birimini değiştirin.
AD konvertörünün referans gerilim değeri 4,6 V ile 5,4 V arasındaki izin verilen aralıkta değil. | Şanzıman kumanda birimini değiştirin.
"blockcopy_eeprom()" işlevi yanlış veya anlamsız parametrelerle çağrıldı. | VOITH müşteri servisine haber verin
Güvenlik bilgisayarı arayüzünde hata. Güvenlik bilgisayarına giden PWM fren talebi tespiti bloke edildi.
Veri kaydında WE şanzımanı ayarlı, oysa kumanda biriminde REA1 donanımı yok.
Bir hatanın hata belleğindeki zincirleme listeye alınması sırasında bir hata meydana geldi.
Ilgili Konular
|  | Müşteri Servisi
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)