No hay comunicación con la unidad de control
|  | Esquema de conexión
|  | Por causa del hardware
|  | Por causa del software
|  | Optimización del sistema de diagnóstico - Optimización del hardware
Esquema de conexión Por causa del hardware A. ¿El cableado entre la unidad de control y el PC es correcto? Pin 1: +24 V (+UZ) Pin 2: Tierra (-UB) Pin 8: Línea K Pin 10: Línea L B. ¿El nivel de tensión en el vehículo es correcto? Es posible que su sistema eléctrico no disponga del nivel de tensión requerido (> 20 V). C. ¿Ha seleccionado la salida de interface correcta en el PC? La mayoría de los PC y algunos portátiles tiene dos puertos de serie. Asegúrese que el convertidor de nivel utilice el puerto correcto COM1. Si no fuese posible, también puede utilizar el segundo puerto de serie COM2. En este caso, modifique la configuración de interface en el setup de COM1 a COM2. A partir de entonces, el programa de diagnóstico utilizará el segundo puerto de serie de su ordenador. Cualquier interface serial activa del sistema operativo está a disposición. D. ¿Ha caído el voltaje en el sistema eléctrico de su vehículo? Algunas acciones como, por ejemplo, la puesta en marcha del motor, pueden provocar caídas del voltaje en el sistema eléctrico de su vehículo. Éstas pueden interrumpir la comunicación hasta tal punto que el programa de diagnóstico es incapaz de mantener su conexión con la unidad de control. Por causa del software ¿Ha borrado ficheros del programa para el software de diagnóstico? Reinstale el software. Optimización del sistema de diagnóstico - Optimización del hardware A. ¿La batería de su ordenador portátil no dispone de suficiente energía? Siempre que trabaje con un ordenador portátil, utilice, si es posible, una batería completamente cargada. Como mínimo, la batería recargable debería tener al menos media carga. La carga de la que aún dispone la batería puede verificarse por medio del icono de energía en la barra de tareas de Windows. La comunicación entre el ordenador y la unidad de control requiere que el nivel de carga de la batería recargable sea el correcto. Es posible que el uso incorrecto de su batería recargable haya reducido permanentemente sus características de rendimiento. Infórmese en su suministrador de PC de como cuidar la batería recargable. B. Requisitos del PC Procesador Intel Pentium/AMD a partir de 300 Mhz 128 MB de memoria de trabajo (RAM) Tarjeta gráfica, mín. 65536 colores Resolución mín. 800x600 píxel Unidad de disco CD-ROM Windows 2000 ó Windows XP Interface serial
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)