Software de instalação
|  | Generalidades
|  | Preparações
|  | Carregar
Generalidades
| Carrega software de funções e registro de dados.
Aviso É necessário que o notebook esteja independente da rede, caso contrário podem ocorrer erros de transmissão. Se o carregamento for interrompido, a unidade de controle da transmissão pode ser prejudicada. Por isso, para carregar um novo software e um novo registro de dados, utilize sempre uma bateria completamente carregada. Preparações Para obter uma maior velocidade na transmissão dos dados, o software de funções e registros de dados não serão carregados do disquete para uma unidade de controle, mas sim, do disco rígido do seu notebook. Caso o software de funções e registros de dados modificados ainda não estejam gravados no seu notebook, a Voith coloca-os codificados à disposição via E-mail ou em disquete. E-mail Com o botão direito do mouse, clique no anexo "dataset.ex_", selecione "Salvar como" no menu Pulldown e salve o arquivo em C:\ O arquivo está gravado no disco rígido. Altere o nome do arquivo para "Dataset.exe". Dê um clique duplo no arquivo "Dataset.exe" Aparece a mensagem: Insira um disquete formatado no drive A:. Clique em OK. Aparece a mensagem: Clique em "Unzip". Os arquivos serão descompactados e gravados em A. Dê um clique duplo em Voith.bat. Todos os arquivos existentes no diretório C:\VOITH.D2\DATA do disco rígido do notebook são apagados e o software de funções e o registro de dados copiados do disquete para o diretório. Disquete Dê um clique duplo em Voith.bat. Todos os arquivos existentes no diretório C:\VOITH.D2\DATA do disco rígido do notebook são apagados e o software de funções e o registro de dados copiados do disquete para o diretório. Carregar O software de funções e o registro de dados são carregados do diretório C:\VOITH.D2\DATA para a unidade de controle.
| Seleciona o campo de entrada para carregar o software de funções e registro de dados.
A | Software de funções
B | Número de peçaECU
C | Campo de resultado
Clicar no campo "Função de controle" Selecionar número de peça da unidade de controle Clicar no campo "…localizar e confirmar" O número do software de funções aparece automaticamente no campo de entrada. Erro durante a entrada Caso você tenha selecionado um software de funções ou um número de peça da unidade de controle incorreto, aparece um círculo vermelho com um risco nos campos de resultados. Introduza novamenrte o número de peça da ECU. Caso o erro persistir, entre em contato com o Serviço de Assistência ao Cliente da Voith. Carregar registro de dados Clique no botão "LOAD" ou pressione a tecla F2. Desligue a ignição. Pressione o botão "LOAD“ ou a tecla F2. Aviso Se você pressionar o botão "EXIT“ ou a tecla Esc, o programa volta à pagina anterior. Ligue a ignição. O software e o registro de dados são carregados. O tempo de carregamento do software das funções é de aproximadamente 1,5 min, o carregamento do registro de dados aproximadamente 1 min. Isto depende da taxa de velocidade de transmissão que foi fixada no Setup. O carregamento foi concluído com sucesso. Erro no carregamento Se o software de funções e o registro de dados não foram carregados corretamente, o DIWAgnosis emite as mensagens de erros correspondentes. Importante: Após a finalização da ação de carregamento, é preciso desligar a ignição e depois ligá-la novamente. Funções de comando
| Inicia os passos seguintes do programa.
| Carrega o protocolo da ação "Carregar o software de funções e registro de dados".
| Mostra a tabela de atribuições.
| Copia todos os arquivos de protocolo num disquete.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)