Alimentation en tension
|  | Défaut d'alimentation en tension
Défaut d'alimentation en tension La tension du véhicule est vérifiée à l'aide de la fonction de diagnostic J. Cette fonction affiche la tension d'alimentation du véhicule mesurée par l'unité de commande de la boîte de vitesses. Pendant la conduite, c'est-à-dire la vitesse avant ou arrière enclenchée, la limite minimum de la tension est en permanence contrôlée. Si la valeur tombe en dessous de 18,5 V, le défaut est enregistré dans la mémoire des défauts et la valeur de la tension minimum est affichée. Assurez-vous que la tension ne tombe pas en dessous de 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)