Funkce pozorování řazení
|  | Úvod
|  | Nahrávání
|  | Uložit
|  | Zobrazení spouštěče
|  | Otevření souboru měření
|  | Označit událost
|  | Informace
Úvod
| Funkce pozorovn řazen
A | Provozn stav magnetickch ventilů
B | Otčky motoru n1 Otčky vstupnho hřdele n2
C | Zrychlen motoru a1 Zrychlen vstupnho hřdele a2
D | Napět UI1, UI2 a vypočtan Tlaky P1, P2 na Integruj 1 a 2
| Spout zznam souborů měřen
Jako program pro zznam souborů měřen je v DIWAgnosis integrovn program DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ).
1 | Otevřt uložen soubor | 9 | Přehrt zznam
2 | Uložit naměřen data | 10 | Začt se zznamem
3 | Opustit DIANA 5 | 11 | Zapnout/vypnout funkci spoutěn
4 | Zobrazit informace | 12 | Zobrazit stav zznamu
5 | Prohlžeč ECU | 13 | Zobrazit aktuln čeln panel
6 | Označit udlost | 14 | Přepnout čeln panel
7 | Zastavit zznam | 15 | Zobrazit stav
8 | Přeruit zznam |  |
Nahrávání Klepněte na „Začít se záznamem“ (10). DIANA 5 se pokouší komunikovat s řízením převodovky a zavádí vhodnou předlohu měření. Tato předloha obsahuje různé indikace (virtuální nástroje měření), které zobrazují data řídicí jednotky převodovky (ECU). V závislosti na předloze měření mohou být indikace rozmístěné na několika stránkách (na čelních panelech 13). Během záznamu můžete přepínat čelní panely funkcí „přepínání Front panels“ (14), číslicovými klávesami nebo prostřednictvím menu Možnosti. Jakmile se budou přijímat data od ECU, svítí indikace stavu (15) zeleně. Stav záznamu je nyní „Standby“, to znamená, že se data nyní zobrazují, ale ještě se nezaznamenávají. Klepněte ještě jednou na „Začít se záznamem“ (10). Záznam začíná, stav záznamu je „Record“. Záznam můžete libovolně zastavovat a pokračovat v něm. Uložit Klepněte na „Uložit naměřená data“ (2), když chcete záznam uložit. Soubory se standardně ukládají v adresáři C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Zobrazení spouštěče Když je indikace spouštěče aktivní, může se ve stavu záznamu objevit místo „Record“ také „No Trg“. Potom záznamník nahrává jen tehdy, když naměřená data splňují předem definované podmínky spouštěcího obvodu. Záznamník potom zaznamenává všechna sepnutí a brzdění. Funkci Trg (Spouštěč) můžete kdykoli vypnout, když kliknete na tlačítko „Zapnout/vypnout funkci spouštěče“ (11), potom se budou zaznamenávat všechny signály. Prostřednictvím menu „Recorder“, bod menu „Nastavení spouštěče…“ můžete podmínky spouštěče změnit. Otevření souboru měření Prostřednictvím menu „Soubor“, položka menu „Otevřít“ můžete vyvolat uložený soubor měření. Můžete v měření pokračovat nebo můžete soubor přehrávat. Označit událost Můžete označit časovou událost tím, že klepnete na tlačítko "Označit událost" nebo stisknete mezerník. Zobrazí se okno, tam můžete událost pojmenovat. Informace Můžete si prohlédnout informace o převodovce tím, že klepnete na tlačítko „Zobrazit informace“ nebo v menu „Možnosti “ zvolíte podmenu „Podrobnosti záznamu…“ . Další informace získáte z online nápovědy.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)