Unité de commande moteur - Bosch EMS 3.3 Type B / G
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
|  | Voir aussi
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Débrancher le connecteur S2 (câble 2). Mesurer la résistance entre le contact 5 et le contact correspondant de l'unité de commande moteur (DKR) et entre le contact 41 et le contact correspondant de l'unité de commande moteur (DKV/PWM). R nom = 0 Ω. Vérifier la résistance des contacts 5 et 41 (câble 2) par rapport à la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Voir aussi
|  | Test de l'unité de commande moteur - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)