dN releu comutator turaţie
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Observaţie: semnal variabil
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Înlocuiţi releul dN cu unul nou sau demontaţi releul şi măsuraţi rezistenţa dintre contactele 85 şi 86 ale înfăşurării. Rnom = 285-310 Ω. Desfaceţi conectorul S2. La următoarele operaţiuni de control unul din creioanele ohmmetrului se va pune la masa autovehiculului. Măsuraţi rezistenţa la contactul corespunzător de la cablul 2. Rnom = 285-310 Ω. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 4. Conectorul S3: Măsuraţi rezistenţa pe cablul de alimentare de la începutul înfăşurării releului dN (contactul 86). Rnom = 285-310 Ω. S3: Măsuraţi rezistenţa pe cablul de alimentare de la începutul înfăşurării releului dN (contactul 85) şi masa M. Rnom = 0 Ω. Observaţie: semnal variabil Alocarea acestuia la unul din contactele blocului electronic de control al cutiei de viteze se programează în setul de date şi este specifică fiecărui vehicul.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)