Stiftanvändning i kontaktdonet på transmissionssidan
|  | Bild över kontaktdonet på transmissionssidan
|  | Allmänt
|  | Konfigurerbara ingångar (F)
|  | Inverterad funktion (i)
|  | Stiftanvändning i kontaktdonet E200 – transmissionssida
Bild över kontaktdonet på transmissionssidan Allmänt Här visas stiftanvändningen för styrenhetens kontaktdon på transmissionssidan. Intill stiftnumret [rött] visas stiftets beteckning. Bredvid detta finns funktionen som hör till detta stift. Konfigurerbara ingångar (F) Konfigurerbara ingångar är ingångar vars funktioner kan väljas via datauppsättningen, dvs. via datauppsättningen bestäms vilken funktion som ska vara tillgänglig på vilket stift. Inverterad funktion (i) Styrenheten har ingångar för omkopplare till såväl jord (ELxx) som +24 V (EHxx). För omkopplaren till jord är signalen i normala fall aktiv när jordsignalen föreligger, och inaktiv när ingången är öppen. Detta kan ställas in i styrenhetens datauppsättning. Detta reaktionsmönster kan ändras (inverteras) med hjälp av inställningarna i datauppsättningen. Stiftanvändning i kontaktdonet E200 – transmissionssida Med hjälp av menypunkt A "Läsa in identitet och beskrivning av kontaktdonet" kan den aktuella stiftanvändningen – som motsvarar datauppsättningen – för fordons- och transmissionssidan visas som tabell.
Signal | Stift | Förklaring
-UB | 48 | Jordanslutning
52 | Jordanslutning
53 | Jordanslutning
LGIO2 | 24 | Anslutning för lastgivare: PWM eller spänningssignal / USA: Oljenivå-flottörbrytare Anslutning A vid J1587
LGIO3 | 5 | Anslutning för lastgivare: PWM eller jordanslutning / USA: Utgång för hastighetssignal.
LGIO4 | 41 | Anslutning för lastgivare: PWM eller matningsspänning Anslutning B vid J1587
EK | 19 | Utgång för magnetspole för ingångskoppling.
DK | 37 | Utgång för magnetspole för direktkoppling.
SK | 18 | Utgång för magnetspole för snabbgångskoppling.
PB | 2 | Utgång för magnetspole för pumpbroms.
RBK | 21 | Utgång för magnetspole för backväxel, broms liten kolv.
( .3)WP | 3 | Utgång för magnetspole för momentomvandlartryck vid DIWA.3-transmission
WR | 35 | Utgång för magnetspole för momentomvandlartryckreglering
RBG | 17 | Utgång för magnetspole för backväxel, broms stor kolv.
EKM | 15 | Mätspole ingångskoppling
DKM | 51 | Mätspole direktkoppling
SKM | 33 | Mätspole överväxel
PBM | 14 | Mätspole pumpbroms
RBKM | 13 | Mätspole backväxel, broms små kolvar
( .3E)WP | 1 | Utgång för magnetspole för momentomvandlartryck vid DIWA.3E-transmission
TS+ | 8 | (+)-ingång för temperaturgivare
TS- | 44 | (-)-ingång för temperaturgivare
N1A | 11 | Ingång för induktiv givare för mätning av motorns varvtal.
N1B | 47 | Ingång för induktiv givare för mätning av motorns varvtal.
N2A | 29 | Ingång för induktiv givare för mätning av utgående varvtal.
N2B | 10 | Ingång för induktiv givare för mätning av utgående varvtal.
N3A | 46 | Ingång för induktiv givare för mätning av turbinvarvtal.
N3B | 28 | Ingång för induktiv givare för mätning av turbinvarvtal.
SENSE | 31 | Referenspotential (jord) för att mäta spolar.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)