Software
|  | Descripción
|  | Temas relacionados
Descripción La unidad de control ha reconocido un estado no permitido y registrado el número correspondiente en la memoria de errores. Normalmente, este mensaje aparece en relación con un juego de datos o un software que se carga. Probablemente haya cargado un juego de datos y/o un software en su unidad de control que son incompatibles entre ellos. Se diferencian los siguientes tipos de fallos:
Tipo de fallo | Corrección del fallo
El juego de datos cargado es demasiado corto para esta versión de software. | Cargar un nuevo juego de datos.
El proceso de copia del juego de datos desde EEPROM a la memoria RAM fue incorrecto. | Sustituya la unidad de control.
Adaptación de datos no válida en EEPROM. | Sustituya la unidad de control.
Fallo en la tabla de asignación del juego de datos para E/S digitales . | Cargar un nuevo juego de datos.
La duración de la interrupción del sistema ha excedido los 10 ms. Si este mensaje aparece frecuentemente, informe a su representante de VOITH. | Borre la memoria de errores.
Test de la segunda vía de la interrupción del sistema, por parte del ordenador de seguridad, sin éxito. | ¡Verifique el relé dS! En la función de diagnóstico G (test de válvulas solenoides y de relés), el voltaje controlado por el relé dS se visualiza como tensión de alimentación MV.
Fallo en la conversión AD o en la transferencia PEC. | Informar al servicio de asistencia de VOITH.
Fallo interno SW en digital_in().
Fallo interno SW en digital_out().
Suma de la comprobación del juego de datos incorrecta. | Cargar un nuevo juego de datos.
Suma de la comprobación de EPROM incorrecta. | Cargue software nuevo.
Juego de datos no válido en EEPROM. El juego de datos no ha sido cargado completamente. | Cargar un nuevo juego de datos.
No existe voltaje de alimentación para la válvula solenoide (relé dS defectuoso) o bien existe una comunicación interrumpida entre el microordenador y el ordenador de seguridad durante la fase de inicialización. | Verifique el relé dS.
La unidad de control no está calibrada. Como consecuencia aparecen valores de presión erróneos de las válvulas solenoide. | Cambiar la unidad de control de la caja de cambios.
El valor de voltaje de referencia del convertidor AD no está dentro del intervalo permitido, que es de 4,6 V a 5,4 V. | Cambiar la unidad de control de la caja de cambios.
La función "blockcopy_eeprom()" se llamó utilizando parámetros incorrectos o sin sentido. | Informar al servicio de asistencia de VOITH.
Error en la interface del ordenador de seguridad. Ha sido bloqueada la determinación de modulación de frenado PWM en el ordenador de seguridad.
El set de datos se ha ajustado a la transmisión WE, sin embargo, la ECU no está equipada con REA1.
Se ha producido un error al intentar añadir un error a la lista interconectada de la memoria de errores.
Temas relacionados
|  | Servicio al cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)