Słownik |  |
+FB Napięcie zasilające pedału hamulca +HB Zasilanie hamulca ręcznego +UB Zasilanie zaworów elektromagnetycznych +UZ Zasilanie sterowania po włączeniu zapłonu COM1 Port szeregowy 1 COM2 Port szeregowy 2 dHSB Przekaźnik hamulca postojowego DK Sprzęgło przyłączeniowe DKM Cewka pomiarowa zawóru magnetycznego sprzęgła przyłączeniowego dN Przekaźnik przełącznika obrotów dNEUTR Przekaźnik biegu neutralnego dR Przekaźnik światła cofania dS Przekaźnik zasilania zaworów magnetycznych dW Przekaźnik retardera ECU Elektronika (Electronic Control Unit) EK Sprzęgło wejściowe EKM Cewka pomiarowa zawóru elektromagnetycznego sprzęgła wejściowego FB1 1 stopień hamulca nożnego FB2 2 stopień hamulca nożnego FB3 3 stopień hamulca nożnego FB-AUS Wyłącznik retardera nożnego HBA 1 stopień hamulca ręcznego HBB 2 stopień hamulca ręcznego HBC 3 stopień hamulca ręcznego MMR Redukcja momentu obrotowego silnika MV Zawór elektromagnetyczny n1 Obroty wejściowe N1 Czujnik obrotów wejściowych silnika n2 Obroty wału wyjściowego N2 Czujnik obrotów wału wyjściowego n3 Obroty turbiny N3 Czujnik prędkości obrotowej turbiny PB Hamulec pompy PBM Cewka pomiarowa zawóru elektromagnetycznego hamulca pompy PU Przełącznik programów na desce rozdzielczej do wyboru programu przełączeń. PWM Modulowany sygnał nadajnika obciążenia RBG Retarder/bieg wsteczny, duża powierzchnia tłoka RBK Retarder /bieg wsteczny, mała powierzchnia tłoka RBKM Cewka pomiarowa zawór elektromagnetycznego, retarder/bieg wsteczny mała powierzchnia tłoka REL Skrót do przekaźnika RS Klawisz blokujący bieg wsteczny S1 Blokada biegu 1 S2 Blokada biegu 2 S3 Blokada biegu 3 SENSE Masa wewnętrzna, cewka pomiarowa, zawór elektromagnetyczny SK Sprzęgło nadbiegu w przekładniach 4-biegowych SKM Cewka pomiarowa, zawór elektromagnetyczny, sprzęgło nadbiegu w przekładniach 4-biegowych SSP Blokada uruchomienia silnika TB Hamulec turbiny TBM Cewka pomiarowa zaworu magnetycznego hamulca turbiny TS Przełącznik klawiszowy -UB Przyłącze masy WP Zawór elektromagnetyczny dla zaworu wylotowego - nieregulowane ciśnienie WR Zawór elektromagnetyczny dla zaworu wylotowego - regulowane ciśnienie ZW Centralna kontrolka ostrzegawcza
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)