N3 Varvtalsgivare turbin
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S1. Mät resistansen mellan honkontakterna 28 och 46 i kabel 1. Rbör = 800-1400 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 4. Öppna S3. Mät resistansen mellan stiftkontakt G och H i kabelstammen eller N3-kontakterna i mätkabeln. Rbör = 800-1400 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 28 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S1. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 46 och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt G och jord i det öppna kontaktdonet S3. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt H och jord. Rbör = ∞ Ω. Öppna S5. Mät resistansen mellan varje kontakt och jord. Rbör = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)