CAN
|  | Beskrivning
|  | Se även:
Beskrivning
Kod | Typ av fel
1 | CAN-kommunikationsfel
3 | CAN-maskinvara E200 defekt
4 | Ogiltigt CAN-protokoll (datauppsättning)
5 | Tidsstyrt avbrott motor-referensmoment
Ett fel inträffade i CAN-kommunikationen. Det finns huvudsakligen två orsaker till detta fel: Ett överföringsfel har inträffat i CAN-bussen (t ex kortslutning). En ansluten utrustning svarar inte.
Typ av fel | Åtgärder vid fel
Maskinvarufel i CAN-bussen | Kontrollera CAN-bussledningen: Saknas slutmotstånd (tillsammans ca 60 Ω)? (parallellkoppling av 2x 120 Ω = mätbart 60 Ω) Kortslutning mellan CAN-L och CAN-H? Kortslutning mellan CAN-L och matningsspänning? Kortslutning mellan CAN-H och jord eller matningsspänning? Avbrott i CAN-H- eller CAN-L-ledningen? Har CAN-H- och CAN-L-ledningarna förväxlats?
Tidsstyrt avbrott utlöst av motorstyrenheten | Kontrollera att det rör sig om en CAN-kompatibel utrustning, som stöder kommunikationen till SAE-J1939 eller enligt IES-CAN. Rapporterar motorstyrenheten eventuella fel?
CAN-modulen är inte installerad | I detta fall är transmissions-styrenheten inte lämpad för CAN-kommunikation: Använd en transmissions-styrenhet med en CAN-modul eller en korrekt datauppsättning.
Inget giltigt CAN-protokoll inställt i datauppsättningen | Byt ut datauppsättningen.
Se även:
|  | Kundtjänst
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)