N3 Senzor otáček turbíny
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
Schéma zapojení Zkušební kroky Rozpojit konektor S1. Změřit odpor mezi zdířkovými kontakty 28 a 46 kabelu 1. Rpožad. = 800-1400 Ω. Když R = Rpožad., pokračovat u 4. Rozpojit S3. Zkontrolovat odpor mezi kolíkovými kontakty G a H kabelového svazku nebo kontakty N3 měřicího kabelu. Rpožad. = 800-1400 Ω. U rozpojeného konektoru S1 zkontrolovat odpor mezi kontaktem 28 a kostrou vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. Zkontrolovat odpor mezi kontaktem 46 a kostrou vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. U rozpojeného konektoru S3 zkontrolovat odpor mezi kontaktem G a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω. Zkontrolovat odpor mezi kontaktem H a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω. Rozpojit S5. Zkontrolovat odpor mezi každým kontaktem a kostrou. Rpožad. = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)