Napięcie, czujniki temperatury i liczby obrotów
|  | Opis
Opis
| Napięcie i czujniki
Sprawdzenie napięcia w pojeździe Ta funkcja wskazuje zmierzone przez sterownik przekładni napięcia zasilania pojazdu. Podczas trybu jazdy, tzn. przy włączonym biegu do przodu lub wstecznym, w sposób ciągły kontrolowane są najniższe wartości napięcia. W przypadku stałego spadku napięcia poniżej 18,5 V ma miejsce odpowiedni wpis do pamięci błędów oraz pokazana jest minimalna wartość napięcia. Upewnij się, że wartość napięcia nie leży poniżej 18,5 V. Sprawdzenie temperatury przekładni Sterownik przekładni kontroluje stale temeraturę oleju w przekładni poprzez czujniki temperatury w misce olejowej. Maksymalne wartości temperatur są wskazywane w odniesieniu do aktualnego sposobu jazdy i w odniesieniu do wszystkich cykli jazdy. Dopiero wtedy, gdy ustalona wartość temperatury leży powyżej ustalonego progu temperatur, aktualizowana jest wartość temperatury w odniesieniu do wszystkich cykli jazdy. Wartość maksymalna odnosząca się do aktualnego cyklu jazdy jest stale wskazywana. Sprawdzenie czujników prędkości obrotowej Tutaj pokazany jest aktualny status czujników prędkości obrotowej. W przypadku zaistnienia błędu, system sterowania próbuje skorygować błąd, jak tylko przekładnia zostania przełączona na przełożenie neutralne.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)