Spänningsförsörjning
|  | Fel i spänningsförsörjningen
Fel i spänningsförsörjningen Fordonsspänningen kontrolleras med diagnosfunktionen J. Denna funktion anger fordonets matningsspänning mätt av transmissionens styrenhet. Vid körning, dvs. med fram- eller backväxel ilagd, kontrolleras den undre spänningsgränsen kontinuerligt. Om värdet underskrider 18,5 V under en längre tid, görs en registrering i felkodminnet och minimispänning indikeras. Se till att spänningen inte underskrider 18,5 V.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)