Software
|  | Popis
|  | Příbuzná témata
Popis Řízení rozpoznalo nepřípustný stav a zapsalo do paměti poruch příslušné číslo chyby. Většinou toto hlášení souvisí se zaváděním sady dat nebo softwaru. Je možné, že jste do řídicí jednotky zavedli sadu dat nebo software, které spolu nejsou sladěny. Rozlišují se tyto druhy chyb:
Druh chyby | Odstranění chyby
Zavedená sada dat je příliš krátká pro tuto softwarovou verzi. | Zavést novou sadu dat.
Kopírování sady dat z EEPROMu do RAM nebylo úspěšné. | Vyměnit řízení.
Neplatná adaptační data v EEPROM. | Vyměnit řízení.
Chyba v tabulce přiřazení sady dat pro dig. vstupy/výstupy. | Zavést novou sadu dat.
Doba přerušení systému překračuje 10 ms. Pokud se toto hlášení vyskytne častěji, informujte prosím zákaznicí servis VOITH. | Vymazat pamět poruch.
Test 2. cesty vypínání bezpečnostním počítačem nebyl úspěšný. | Zkontrolujte dS relé! V diagnostické funkci G (test magnetických ventilů a relé) se zobrazuje napětí řízené pomocí relé dS jako napájecí napětí MV.
Chyba při převodu AD nebo transferu PEC. | Informujte zákaznickou službu VOITH.
Interní SW chyba v digital_in().
Interní SW chyba v digital_out().
Chybný kontrolní součet sady dat. | Zavést novou sadu dat.
Chybný kontrolní součet EEPROMu. | Zavést nový software.
Žádná platná sada dat v EEPROMu Sada dat nebyla úplně zavedena. | Zavést novou sadu dat.
Žádné napájecí napětí magnetického ventilu (relé dS vadné) nebo porušená komunikace mezi hlavním a bezpečnostním počítačem ve fázi inicializace. | Zkontrolujte relé dS.
Řídicí jednotka není sladěná Tím chybné hodnoty tlaku magnetického ventilu. | Vyměňte řídicí jednotku převodovky.
Hodnota referenčního napětí převodníku AD není v dovoleném rozsahu mezi 4,6 V až 5,4 V. | Vyměňte řídicí jednotku převodovky.
Funkce „blockcopy_eeprom()“ byla vyvolána s chybnými nebo nesmyslnými paramerty. | Informujte servis VOITH.
Chyba v rozhraní bezpečnostního počítače. Zjištění požadovaného brzdění PWM v bezpečnostním počítači bylo zablokováno.
V sadě dat je nastavena WE převodovka, řídicí jednotka však není osazena REA1.
Při pokusu o záznam chyby do sřetězeného seznamu paměti poruch se vyskytla chyba.
Příbuzná témata
|  | Servis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)