Pedal do acelerador - VDO stepless
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Ver também
Plano das conexões Passos do teste Abrir conector S2. Medir a resistência entre os contatos de acordo com a seguinte tabela. Se em todas as medições R = Rvalor teórico, continuar em ponto 3.
Posição do pedal do acelerador | Medição entre contato 5 (-LG) e: | Rvalor teórico [Ω] | Medição entre contato 5 (-LG) e: | Rvalor teórico [Ω]
Sem carga | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Carga máxima | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Abrir S3. Acionar o pedal do acelerador de acordo com a seguinte tabela e medir os valores da resistência entre os contatos.
Posição do pedal do acelerador | Medição entre contato 3 (-LG) e: | Rvalor teórico [Ω] | Medição entre contato 3 (-LG) e: | Rvalor teórico [Ω]
Sem carga | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Carga máxima | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Verificar a resistência dos contatos 5, 24 e 41 em relação à terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Abrir S3. Verificar a resistência dos contatos 1-3 em relação à terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Ver também
|  | Teste sinais sensor da carga - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)