WP Válvula solenóide pressão do conversor DIWA.3
|  | Planta das conexões DIWA.3
|  | Passos de verificação DIWA.3
|  | Planta das conexões DIWA.3E
|  | Passos de verificação DIWA.3E
|  | Curva característica da resistência
Planta das conexões DIWA.3 Passos de verificação DIWA.3 Abrir conector S1. Medir a resistência entre os contatos 3 e 52 ou 53 do cabo 1. Rvalor teórico = 11-20 Ω. Se R = Rvalor teórico, continuar em 4. Abrir S3. Verificar resistência entre contatos N e A ou B (feixe de cabos) ou WP e -UB (cabo de medição). Rvalor teórico = 11-20 Ω. Retirar a tampa do módulo de comando. Abrir S4. Medir a resistência entre os contatos dos pinos 4 e 2 do conector chato do solenóide WP. Rvalor teórico = 11 ± 0,7 Ω. Verificar no conector aberto S4 a resistência entre o contato 2 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Planta das conexões DIWA.3E Passos de verificação DIWA.3E Abrir conector S1. Medir a resistência entre os contatos 1 e 52 ou 53 do cabo 1. Rvalor teórico = 11-20 Ω. Se R = Rvalor teórico, continuar em 4. Abrir S3. Verificar a resistência entre contatos T e A ou B (feixe de cabos) ou WP e -UB (cabo de medição). Rvalor teórico = 11-20 Ω. Retirar a tampa do módulo de comando. Abrir S4. Medir a resistência entre os contatos dos pinos 4 e 2 do conector chato do solenóide WP. Rvalor teórico = 11 ± 0,7 Ω. Verificar no conector aberto S4 a resistência entre o contato 2 e a terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Curva característica da resistência Durante a medição da resistência da bobina, é imprescindível ter em conta a dependência da temperatura. Simultaneamente à medição da resistência, é necessário medir a temperatura da caixa magnética ou estimá-la o mais exato possível. A partir da curva característica de temperatura abaixo apresentada é possível, baseado na temperatura medida ou estimada, ler a resistência teórica e compará-la com o valor medido. Bobina de trabalho A resistência deve ser medida entre o pino 4 e pino 2. A bobina de trabalho está em ordem quando a diferença entre a resistência medida e a resistência teórica não for maior que aproximadamente ± 1 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)