Înregistrarea parametrilor de regim - datele de bază
|  | Înregistrarea parametrilor de regim - datele de bază
Înregistrarea parametrilor de regim - datele de bază
| Înregistrarea parametrilor de regim şi statisticile
Fereastră | Descriere
Date de bază (Fereastra [A]) | Versiune software parametri de regim Durată de funcţionare cu motor pornit Timp de staţionare vehicul (cutie de viteze) cu motor pornit Cicluri de lucru: Prin ciclu de lucru se înţelege timpul scurs între PORNIT APRINDERE şi OPRIT APRINDERE. Şi după resetarea blocului de control începe un nou ciclu de lucru. Total rotaţii la ieşire din cutia de viteze: Această mărime indică numărul de rotaţii executate de ax la ieşirea din cutia de viteze.
Intervale de temperatură (Fereastra [B]) | Indică distribuţia temperaturii uleiului din cutia de viteze în timpul funcţionării. Pentru a nu obţine rezultate false măsurarea temperaturii se face numai în timpul funcţionării motorului. Temperatura medie se măsoară în banda de +50°C ... +150°C.
Intervale traductor de sarcină (Fereastra [C]) | Activarea treptelor traductorului de sarcină în timpul mersului.
Selectorul de viteze (Fereastra [D]) | În această fereastră este afişat timpul cât a fost ţinut apăsată fiecare tastă a selectorului de viteze. De aici se poate afla la ce interval de timp s-a mers cu butoanele de blocare. Înregistrarea se activează imediat după pornirea motorului.
Durată/treaptă(Fereastra [E]) | Durata de mers în fiecare treaptă de viteze.
Număr schimbări viteză (Fereastra [F]) | Indică de câte ori s-a schimbat viteza (pe o treaptă superioară). Numărul de schimbări / reveniri într-o treaptă inferioară este identic.
Intervale de frână (Fereastra [G]) | Distribuţia frecvenţei de acţionare a frânei. Clasificarea se face pe categorii, de exemplu în funcţie de frecvenţa de ieşire la care a fost acţionată frâna, etc.
Condiţiile de exploatare, resetarea blocului de control (Fereastra [H]) | În această fereastră, sunt afişate celelalte erori care conduc la o resetare a blocului de control, în afară de ştergerea memoriei de erori. Pentru a putea identifica o anumită eroare, împreună cu aceasta se salvează şi numărul de ore de funcţionare scurse până la apariţia ei precum şi anumite condiţii de exploatare.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)