Carga
|  | General
|  | Preparativos
|  | Cargar
General
| Carga el software de función y el juego de datos.
Indicación: El ordenador portátil no debe depender de una red, debido a que pueden surgir fallos en la transmisión. Si se interrumpe la carga, la unidad de control puede resultar dañada. Por este motivo, siempre debe emplear una batería recargada completamente cuando desee cargar un software nuevo o un nuevo juego de datos. Preparativos Para lograr una mayor velocidad en la transmisión de datos, el software de función y los juegos de datos no se deben cargar desde un disquete, sino desde el disco duro de su ordenador portátil a la unidad de control. Si el software de función modificado y los juegos de datos aún no han sido guardados en el ordenador portátil, Voith los pondrá a su disposición en forma codificada mediante un e-mail o en un disquete. E-Mail Haga clic con el botón derecho del ratón en "dataset.ex_“, seleccione "Guardar como" del menú desplegable y guarde el fichero en C:\ El fichero ha sido guardado en el disco duro. Cambie el nombre del fichero a "Dataset.exe“. Haga clic dos veces en el fichero "Dataset.exe“ Aparece el mensaje: Inserte un disquete formateado en la unidad A:. Haga clic en OK. Aparece el mensaje: Haga clic en "Unzip“. Los ficheros se descomprimen y se guardan en A: . Haga clic dos veces en Voith.bat. Se borran todos los ficheros existentes en la carpeta C:\VOITH.D2\DATA del disco duro de su ordenador portátil, y el software de función y el juego de datos del disquete son copiados en la carpeta. Disquete Haga clic dos veces en Voith.bat. Se borran todos los ficheros existentes en la carpeta C:\VOITH.D2\DATA del disco duro de su ordenador portátil, y el software de función y el juego de datos del disquete son copiados en la carpeta. Cargar En la carpeta C:\VOITH.D2\DATA se carga el software de función y el juego de datos en la unidad de control.
| Llama el campo de entrada para cargar el software de función y el juego de datos.
A | Software de función
B | ECU - Número de referencia
C | Campo de resultado
Haga clic en el campo "Mando“ Seleccionar el número de referencia de la unidad de control Haga clic en el campo "…buscar y confirmar" El número del software de función aparece automáticamente en el campo de entrada. Error en la entrada de datos Si ha elegido un software de función o un número de referencia ECU equivocado, aparecerá en los campos de resultado un círculo rojo tachado. Indique nuevamente el número de referencia ECU. Si todavía aparece un error, diríjase al servicio técnico de Voith. Cargar juego de datos Haga clic en el botón "LOAD“ o pulse la tecla F2. Apague el motor. Haga clic en el botón "LOAD“ o en la tecla F2. Indicación: Pulsando el botón "Exit“ o la tecla Esc, regresará a la pantalla anterior. Encienda el motor. Se cargarán el software de función y el juego de datos. La carga del software de función demora aprox. 1,5 min., la carga del juego de datos aprox. 1 min. Esto depende de la velocidad de transmisión ajustada en el setup. Ha concluido con éxito la operación de carga. Error durante la carga Si el software de función y el juego de datos no han sido cargados correctamente, DIWAgnosis emite los correspondientes mensajes de error. Importante: Después de concluir el proceso de carga, deberá apagar y volver a encender el motor. Funciones de mando
| Inicia la siguiente secuencia de programa.
| Carga el protocolo de acción "Cargar software de función y el juego de datos"
| Muestra la tabla de asignación.
| Copia todos los ficheros de protocolo en un disquete.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)