Нет связи с БЭУ
|  | Схема соединения
|  | Причины аппаратного обеспечения
|  | Причины программного обеспечения
|  | Оптимизация диагностической системы - оптимизация аппаратного обеспечения
Схема соединения Причины аппаратного обеспечения А. Исправна ли цепь между БЭУ и ПК? Контакт 1: +24 В (+UZ) Контакт 2: Заземлитель (-UZ) Контакт 8: K-линия Контакт 10: L-линия Б. Уровень напряжения в автобусе в порядке? Бортовая сеть может не иметь требуемого уровня напряжения ( > 20 В). В. Правильно ли выбран Вами выход порта Вашего ПК? Большинство ПК и некоторые ноутбуки имеют два последовательных порта. Убедитесь, что Вы подсоединили преобразователь уровня к правильному порту COM1. Если это невозможно, Вы можете использовать второй последовательный порт COM2. В этом случае, измените настройку портов с COM1 в COM2 в меню настроек. Тогда программа диагностики будет использовать второй последовательный порт Вашего компьютера. Все активные последовательные порты Вашей операционной системы доступны. Г. Посадки напряжения в бортовой сети Вашего автобуса? Определённые действия, например запуск двигателя, могут привести к посадкам напряжения бортовой сети Вашего автобуса. Это может нарушить связь таким образом, что программа диагностики не в состоянии поддерживать соединение с БЭУ. Причины программного обеспечения Не удалены ли системные файлы диагностической программы? Переустановите диагностическую программу. Оптимизация диагностической системы - оптимизация аппаратного обеспечения А. Имеет ли Ваш ноутбук достаточный заряд батареи? Во время работы с ноутбуком, используйте новую батарею с полной зарядкой. Уровень зарядки батареи однако должен составлять как минимум 50%. Уровень зарядки можно проверить значком контроля зарядки в панели задач системы Windows. Связь между ноутбуком и БЭУ требует исправного заряда батареи. Неверное использование Вашей батареи может длительно снизить её мощностную характеристику. Проконсультируйтесь с продавцом Вашего ПК о правильном уходе за батареей. Б. Требования к ПК Процессор Intel Pentium / AMD 300 МГц и выше Память: 128 MB (RAM) Графическая карта не меньше 65536 цветов Разрешение экрана не меньше 800x600 пикселей Дисковод CD-ROM Windows 2000 или Windows XP Последовательный порт
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)