Software
|  | Descrição
|  | Ver também
Descrição A função de controle identificou um status não permitido e lançou o respectivo número de erro no registro de erros. Esta mensagem normalmente está relacionada com o carregamento de um registro de dados ou de um software. É provável que o registro de dados e/ou o software que você carregou para a sua unidade de controle sejam incompatíveis. Os seguintes tipos de erros são diferenciados:
Tipo de erro | Eliminação do erro
O registro de dados carregado é muito curto para esta versão de software. | Carregar novo registro de dados.
A ação de copiar o registro de dados da EEPROM para a RAM não foi bem sucedida. | Substituir a função de controle.
Não existem dados de adaptação válidos na EEPROM. | Substituir a função de controle.
Erro na tabela de atribuições do registro de dados para entradad/saídas digitais. | Carregar novo registro de dados.
Tempo de duração da interrupção do sistema é superior a 10 ms. Caso esta mensagem apareça com freqüencia, informe, por favor, o Serviço de Assistência ao Cliente da VOITH. | Apagar registro de erros.
O teste do 2º caminho de desligamento através do computador de controle não foi bem sucedido. | Verificar relé dS! Na função de diagnóstico G (teste das válvulas solenóides e relés), a voltagem controlada pelo relé dS é visualizada como voltagem de alimentação MV.
Erro na conversão AD ou transferência PEC. | Informar Serviço de Assistência ao Cliente VOITH.
Erro interno SW em digital _in().
Erro interno SW em digital _out().
Cálculo de verificação do registro de dados incorreto. | Carregar novo registro de dados.
Cálculo de verificação da EEPROM incorreto. | Carregar novo software.
Não existe registro de dados válido na EEPROM. O registro de dados não foi completamente carregado. | Carregar novo registro de dados.
Não foi verificada nenhuma voltagem de alimentação da válvula solenóide (relédScom defeito) ou comunicação interrompida entre o microprocessador e o computador de controle na fase de inicialização. | Verificar relé dS.
Unidade de controle não ajustada. Em conseqüência disto, valores incorretos de pressão na válvula solenóide. | Substituir unidade de controle da transmissão.
O valor da voltagem de referência do conversor AD não está dentro do range permitido entre 4,6 V e 5,4 V | Substituir unidade de controle da transmissão.
A função "blockcopy_eeprom()“ foi selecionada com parâmetros incorretos ou sem sentido. | Informar Serviço de Assistência ao Cliente VOITH.
Erro na interface do computador de controle. Determinação da intenção de frenagem PWMao computador de controle foi bloqueada.
O registro de dados está ajustado para transmissão WE, mas a unidade de controle não está equipada com REA1.
Ao tentar lançar um erro à lista encadeada do registro de erros, ocorreu um erro.
Ver também
|  | Serviço de Assistência ao Cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)