TOEL Varningslampa oljetemperatur
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Obs! Fri konfigurerbar signal
Kopplingsschema Teststeg Byt ut glödlampan om varningslampan för växellådsoljans temperatur är defekt. Öppna kontaktdon S2. Mät resistansen mellan motsvarande kontakt i (kabel 2) och fordonets stomme. Med glödlampa: Rbör = ca 160 Ω. Utan glödlampa: Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan motsvarande kontakt och ledningen i matningskabeln till varningslampan för växellådsoljans temperatur. Rbör = 0 Ω. Mät resistansen mellan varningslampans minusledning och jord. Rbör = 0 Ω. Obs! Fri konfigurerbar signal Tilldelningen till en anslutning i transmissions-styrenheten sker i datauppsättningen och är fordonsspecifik.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)