Přepínání programu řazení
|  | Funkce
|  | Výběr programů
|  | Přidělení signálu kick down
|  | Kontrola nastavení
|  | Uložit nastavení
Funkce
| Výběr programu řazení
Podle uspořádání pro vozidlo specifické datové sady je možné volit až z pěti programů řazení. Ty jsou na obrazovce uvedeny zleva doprava od úsporných ke sportovním programům.
Program | Dimenzování
Program 1 | Úsporný program pro jízdy po rovině
Program 2 | Úsporný program pro jízdy v horách
Program 3 | Výkonný program pro jízdy po rovině
Program 4 | Výkonný program pro jízdy v horách
Program 5 | Program specifický pro zákazníka
Pokud je k dispozici spínač PU, je možné zvolit maximálně dva programy. U vozidel bez spínače PU se může zvolit jen jeden program řazení. Výběr programů Klepnutím na příslušné symboly a v matrici se aktivuje nebo vypíná program řazení. Aktivní nastavení se zobrazuje zeleným háčkem. Na příkladu jsou zvoleny programy 2 a 3. Při nastavení PU „spínač PU je rozpojený“ je aktivní program 3, při nastavení PU „spínač PU je sepnutý“ program 2. Vysvětlení nastavení PU lze v sadě dat invertovat a může se tak aktivovat pomocí signálu 24 V nebo ukostřením. Když je spínač PU fyzicky přítomný, může se zvolit, ve které poloze spínače má být program řazení aktivní. Vodorovný modrý sloupeček ukazuje aktuální polohu spínače PU. Ve srovnání s dřívějšími verzemi diagnostiky DIWA, u kterých se mluvilo o "PU +24 V" a "PU GND" odpovídá nové zobrazení se symbolem rozpojeného a sepnutého spínače poloze skutečného spínače PU. Symboly se přizpůsobí podle toho, zda řídicí jednotka převodovky očekává signál invertovaný nebo neinvertovaný. Přidělení signálu kick down K jedné poloze spínače PU se může aktivovat nebo vypnout funkce KickDown. Klepnutím na příslušné symboly ase provede aktivace nebo vypnutí. V příkladu je v poloze PU "rozpojený" KickDown aktivní a v poloze PU "sepnutý" je vypnutý. Kontrola nastavení Náhled reaguje live na polohu spínače PU. Když se poloha spínače změní, změní se malá modrá šipka u číslice zvolených dvou programů řazení a modré pozadí nastavení „spínač PU je rozpojený“ a „spínač PU je sepnutý“. Tím je ihned patrné, v jaké poloze spínače je jaký program aktivní. V příkladu odpovídá aktuální poloha spínače PU nastavení „sepnutý“ a program 2 je aktivní (modrá šipka nahoře). Uložit nastavení Pro uložení provedeného nastavení se musí stisknout tlačítko „SAVE“ (F2). Jinak se nastavení nepřevezme!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)