Montée de la pression
|  | Description
|  | Voir aussi
Description Défaut de montée de la pression pendant le changement de vitesse. Si ce défaut se produit, il faut effectuer un enregistrement du processus de changement vitesse pour localiser la cause exacte.
Type de défaut | Description
0001 | Usage du disque PB ou paramètres incorrects du couple moteur pendant le changement 1→2.
0002 | Usage du disque DK ou paramètres incorrects du couple moteur pendant le changement 2→3.
0004 | Usage du disque EK ou paramètres incorrects du couple moteur pendant le changement 3→2.
0008 | Usage du disque SK ou paramètres incorrects du couple moteur pendant le changement 3→4.
0010 | Usage du disque DK ou paramètres incorrects du couple moteur pendant le changement 4→3.
0020 | Usage du disque RBK ou paramètres incorrects du couple moteur pendant la montée RBK.
Voir aussi
|  | Service après-vente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)