Питание напряжением
|  | Ошибки в питании напряжением
Ошибки в питании напряжением Напряжение автобуса может быть проверено при помощи функцией диагностики J. Эта функция показывает напряжение питания автобуса, измеряемое БЭУ ГМП. В режиме движения, т. е. при включённой передней или задней передаче, постоянно измеряется нижний предел напряжения. Если значение постоянно ниже 18,5 В, производится запись в буфер ошибок и показывается минимальное значение напряжения. Обеспечьте, чтобы напряжение не было ниже 18,5 В.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)