Sıcaklık sensörü
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
Bağlantı şeması Test basamakları
Yağ sıcaklığı | Raranan
0 [?] | yaklaşık 810 [Ω]
20 [?] | yaklaşık 950 [Ω]
70 [?] | yaklaşık 1360 [Ω]
90 [?] | yaklaşık 1550 [Ω]
120 [?] | yaklaşık 1860 [Ω]
S1 fiş bağlantısını açın. 1 no.lı kablonun 8 ve 44 no.lı fiş kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = bak. yukarıdaki çizelge. Eğer R = Raranan ise, 5'ten devam. S3'ü açın. Kablo demetinin a ve Z jak kontakları veya ölçüm kablosunun N1 kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = bak. yukarıdaki çizelge. Kumanda birimi kapağını açın. S4'ü açın. Yağ sıcaklığı müşiri bağlantısının 3 ve 1 no.lı fiş kontakları arasındaki direnci ölçün. Yağ karterini indirin. S5'i açın. Am TB belleğinde: Yağ sıcaklığı müşirinin jak kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = bak. yukarıdaki çizelge. S1 fiş bağlantısı açıkken, 8 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 44 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S3 fiş bağlantısı açıkken, a kontağı ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Z kontağı ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S4 fiş bağlantısı açıkken, 1 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S5 fiş bağlantısı açıkken, her kontak ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)