Voltaje y sensores de temperatura y velocidad
|  | Descripción
Descripción
| Voltaje y sensores
Verificación del voltaje del vehículo Esta función muestra el voltaje de alimentación en el vehículo medida por la unidad de control de la caja de cambios. En el modo de conducción, es decir, con una marcha metida, se verifica continuamente el límite inferior de voltaje. Si el valor cae por debajo de 18,5 V durante un período prolongado, se registrará un error y se visualizará el valor mínimo de voltaje. Asegúrese que el voltaje no sea inferior a 18,5 V. Verificación de la temperatura del aceite de transmisión La unidad de control de la caja de cambios verifica continuamente la temperatura del aceite mediante el sensor de temperatura ubicado en el cárter de aceite. Las temperaturas máximas visualizadas se refieren al desplazamiento actual y respecto a todos los ciclos de conducción. Si esta temperatura es superior al valor umbral de la temperatura especificado en el registro, se actualizará la temperatura con relación a todos los ciclos de conducción. El valor máximo relativo al ciclo de conducción actual se visualiza continuamente. Verificación de los sensores de velocidad El estado actual de los sensores de velocidad se visualiza aquí. Después de producirse un fallo, la unidad de control no intentará corregir el fallo hasta que esté en una posición neutral.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)