错误存储区
|  | 错误存储区功能
|  | 修改错误存储区
错误存储区功能
| 读或清除错误存储区
可以使用DIWAgnosis阅读控制单元变速箱的错误存储区。 除了出现错误的位置“wo?”之外，还有错误的详细说明(错误性质)。 从环境条件可以得出发生错误时变速箱的状态。 如果有多个错误时，使用按键“NEXT、下一个 (F2)”和“LAST、上一个 (F3)”可以在它们中转换。 修改错误存储区 错误存储区检查完后，可以在控制单元上使用按键“DELETE、删除 (F5)”删除。 可以使用功能键“LIB(F6)”调出显示当前没有，但是已经阅读过的数据。 显示已有数据，并可以从表中选取。 选取的数据可以使用按键“COPY、复制(F3)”复制到软盘上。 同样，也可以删除数据,“DELETE 、删除(F4)”。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)