dW Relais Wandlerbremse
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Hinweis: frei belegbares Signal
Anschlussplan Prüfschritte dW-Relais durch ein Neues ersetzen oder nach Relais-Ausbau Widerstand direkt zwischen den Wicklungskontakten 85 und 86 messen. RSoll = 285-310 Ω. Steckverbindung S2 öffnen. Bei den folgenden Schritten eine Prüfspitze des Ohmmeters mit der Fahrzeugmasse in Kontakt bringen. Widerstand am entsprechenden Kontakt von Kabel 2 messen. RSoll = 285-310 Ω. Wenn R = RSoll, fortfahren bei 4. Sockelverbindung S3: Widerstand an Zuleitung zum Wicklungsanfang des dW-Relais (Stiftkontakt 86) messen. RSoll = 285-310 Ω. S3: Widerstand an Zuleitung zum Wicklungsende des dW-Relais (Stiftkontakt 85) und Massepunkt M prüfen. RSoll = 0 Ω. Hinweis: frei belegbares Signal Die Zuweisung zu einem Anschluss des Getriebe-Steuergerätes erfolgt im Datensatz und ist fahrzeugspezifisch.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)