压力上升
|  | 说明
|  | 相关的题目
说明 换档 时，压力上升阶段的 错误 。 如果此 错误出现 ，故障的准确原因必须由 换档 过程的 记录 定位。
错误类 | 说明
0001 | 1 档 到 2 档 时 PB 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
0002 | 2 档 到 3 档 时 DK 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
0004 | 3 档 到 2 档 时 EK 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
0008 | 3 档 到 4 档 时 SK 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
0010 | 4 档 到 3 档 时 DK 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
0020 | RBK建立时 RBK 盘磨耗 或 不正确的发动机扭矩设置 。
相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)