Aktif girişler
|  | Tasvir
|  | Bağlantı şeması
Tasvir
| Aktif girişlerin gösterilmesi
Araç Tarafı Dijital Girişleri Veri kaydında aktif hale getirilen dijital girişler burada gösterilmektedir. Bunlar, veri kaydındaki ayarlara bağlı olarak, on iki işleve kadar çıkabilir. Araç tarafı dijital girişleri serbestçe atanabilir; yani işlevler kayıttaki ayarlara bağlı olarak, kumanda birimindeki çeşitli giriş pinlerinde bulunabilir. Alçak veya Yüksek Taraf Giriş Kademeleri Kumanda biriminde bulunan girişler şunlardır: nötr anahtarı (ELxx) ve +24V (EHxx) anahtarı. Nötr anahtarında sinyal, nötr sinyali varsa, normal olarak aktiftir, +24V sinyali varsa veya giriş açıksa inaktiftir. Bu tepki kumanda biriminin veri kaydındaki ayarları üzerinden değiştirilebilir (tersine dönüştürülebilir). Bu durumda kumanda birimi için sinyal eğer +24V varsa veya giriş açıksa aktif olur, bir nötr sinyali alındığı zaman ise inaktif olur. +24V (EHxx) anahtarları için bunun tersi geçerlidir. Girişin durumu (aktif veya inaktif) LED'lerle belirtilir. Diyot yanıyorsa kumanda birimi girişi aktiftir, yanmıyorsa inaktiftir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi, bu durum girişin fiziksel konumu hakkında hiçbir şey ifade etmez, yani +24V'a mı, yoksa şasiye mi bağlandığını bildirmez. LED yanıyor -> Sinyal aktif LED yanmıyor -> Sinyal inaktif Gösterilen Giriş Anahtarlarının Açıklamaları
Sinyal | Tasvir
FBAUS | Ayak freni açma-kapama anahtarı. Bu sinyal aktif hale getirilmiş ise, konvertör freni artık ayak fren müşiri üzerinden devreye girmez. Bu giriş ABS'si olmayan araçlarda, kış mevsiminde konvertör freninin tepkisi aşırı sert oluyorsa kullanılır.
ABS | Aktif durumdaki ABS sinyali konvertör freninin aktifleşmesini önler veya konvertör freni etkisini sona erdirir.
RS | Geri vites kilit tuşu
BS | Fren basınç anahtarı 1 – Fren basıncı p = 0,5 – 1 bar arasında.
ABSICH | Fren basınç anahtarı 2 – Fren basıncı p = 1 – 3 bar arasında. Fren basınç anahtarının kablo bağlantısı sağlanırken, fren müşiri harekete geçtiği zaman, önce fren basınç anahtarı BS'nin, ancak bundan sonra fren basıncı anahtarı ABSICH'in aktif hale geliyor olmasına dikkat edilmelidir.
PU | PU program seçicisi aktifleştirilmiş ise, bu giriş üzerinden iki vites programı arasında seçim yapmak mümkündür.
OELS | Yağ seviyesi şamandıra anahtarı – Yağ seviye kontrolü
HSB | Durak freni
SICCA | Ek vites emniyeti
ANS | Durma halinde kendiliğinden boş vites
SHSB | Durak freni: özel emniyet işlevi
Çizelge: Serbest Atanabilir Girişler İçin Pin Numaraları Araç tarafı konektörü
Yüksek taraf girişi | EH01 | EH02 | EH03 | EH04 | EH05 |  |
S2 üzerindeki pin numarası | 53 | 23 | 30 | 1 | 6 |  |
Alçak taraf girişi | EL01 | EL02 | EL03 | EL04 | EL05 | EL06 | EL07
S2 üzerindeki pin numarası | 12 | 31 | 34 | 35 | 48 | 42 | 3
Şanzıman tarafı konektörü
Alçak taraf girişi | EL08 | EL09
S1 üzerindeki pin numarası | 4 | 40
Bağlantı şeması
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)