Řídicí jednotka motoru - CAN SAE J1939
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Příbuzná témata
Schéma zapojení Zkušební kroky Rozpojit konektory S2 a S3. Změřit odpor mezi: kontaktem 17 a kontaktem A (CAN-H) kontaktem 37 a kontaktem B (CAN-L) kontaktem 36 a kontaktem C (CAN-M) . Rpožad. = 0 Ω. S2: Zkontrolujte odpor kontaktů 17 a 36 a 37 (kabel 2 ) proti kostře vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. Příbuzná témata
|  | Test řídicí jednotky motoru - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)