Émbolo TB
|  | Descripción
|  | Posibles causas
|  | Corrección del fallo
Descripción Con ayuda del test de plausibilidad pudo ser determinado que el émbolo TB (émbolo del freno de turbina) está bloqueado mecánicamente. Posibles causas Aceite con impurezas que impiden o limitan un movimiento libre del émbolo. Corrección del fallo Reparación según el documento "Instrucciones de reparación DIWA.3E". Comprobar posibles bloqueos mecánicos del émbolo y bloque de mando, retirar cuerpos extraños y montar las piezas de vuelta una vez limpias. En conducción, comprobar el buen funcionamiento.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)